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Название раздела

При оценках использованы модели, применяемые для описания временных рядов, у которых значение Y(ti) предопределяется значениями в предыдущие моменты времени , а именно [1]:

,                                   (1)
где	(ti) – случайная составляющая.
Степень статистической связи между последовательностями Y(t1), Y(t2), Y(tn) и Y(t1+l), Y(t2+l), …, Y(tn+l) может быть определена с помощью коэффициента автокорреляции [1, 3-5]:

,                                   (2)
где	q – математическое ожидание; 2 – квадрат дисперсия для модели (1).

В табл. 1. представлены показатели критической плотности теплового потока материалов, которые зачастую применяются при возведении жилых сооружений в сельской местности провинций Вьетнама.
Таблица 1 
Значения критической плотности теплового потока для различных материалов, 
используемых в строительстве и в быту
	Материалы
	qкр, кВт/м2 

	Древесина (сосна, влажность 12 %)
	13,9

	Древесина сосновая
	21

	Плита столярная
	45

	Фанера
	40

	Покрытие ковровое типа А, ТУ 21-29-35 арт. 10505
	4,0




Проведённый анализ нормативных документов в области пожарной безопасности Вьетнама показал отсутствие норм противопожарных расстояний (противопожарного нормирования) между жилыми сооружениями пониженной огнестойкости (домами), что явилось следствием сплошной застройки не только в крупных агломерациях, но и в сельских общинах провинций Вьетнама (рис. 1).
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Рис. 1. Сплошная жилая застройка во Вьетнаме[footnoteRef:1]  [1: 1 https://au.pinterest.com/pin/404198135278853426/] 


Моделирование развития пожара в жилом сооружении пониженной огнестойкости проводилось без учёта систем противопожарной защиты. 
Результаты моделирования в специальном программном комплексе FDS представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость максимального падающего теплового потока 
от расстояния до жилого сооружения пониженной огнестойкости

Выводы
1. Установлены закономерности изменения частоты пожаров и величины материального ущерба на АЗС за 2001–2022 гг.
2. Выделены ключевые организационно-технические и форс-мажорные факторы, наиболее существенно влияющие на развитие пожара
3. Проведённый многомерный анализ позволил количественно оценить взаимосвязи между показателями пожарной обстановки и подтвердил стохастический характер процессов.
4. Полученные результаты формируют эмпирическую основу 
для построения стохастических моделей реагирования пожарных подразделений и риск-ориентированного управления пожарной безопасностью объектов ТЭК.
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